**DESCRIPTIF TYPE SWISSPEARL**

**PANNEAU AUTOCLAVE PATINA NXT**

**PATINA NXT**

La façade est constituée de plaques SWISSPEARL de la gamme Patina de dimensions 2500x1250 mm ou 3050x1250 mm en format déligné équerré d’épaisseur … **(1)**.

Les teintes retenues pour la façade sont … **(2)**, avec une finition de panneaux … **(3)**

Les plaques PATINA, de densité supérieure ou égale à 1750 kg/m3 à l’état sec, sont fabriquées à base de ciment M2, nouvelle génération, bas carbone, teintées masse, haute densité (HD), doublement comprimées, auto-clavées et renforcées de fibres de cellulose minéralisée, stabilisées en autoclave et poncées.

Les panneaux Patina sont teintés dans la masse selon le choix du fabricant, avec des effets « matières » et des nuances naturelles.

Les plaques délignées et équerrées sont ingélives, incombustibles A2-s1,d0, durables, imputrescibles, respirantes et imperméables à l’eau. Elles répondent à la norme européenne EN 12467:2012 ainsi qu’à la classe Q4 (poses verticales ou horizontales) en parois facilement remplaçable sur toute la surface du bâtiment. Concernant la résistance à la flexion (en état saturé), la valeur certifiée QB : ≥ 18 MPa (Classe 4)

Par la certification de son usine certifiée ISO14001 et par un entretien simple et réduit, le PATINA constituera un revêtement durable de haute qualité et apportera un confort thermique et acoustique à la façade.

QB54 du Patina : 007-008\_V1

La garantie du produit est de : 20 ans

1. : 8 ou 12 mm
2. : P222 (blanc), P020 (gris clair), P045 (gris moyen), P070 (gris anthracite), P545 (beige, pierres de Paris), P313 (marron clair minéral), P343 (rouge terre cuite), P626 (vert amande), P333 (marron), P565 (jaune), P323 (rouge orangé)
3. : Original lisse, Structure, Rough

**DESCRIPTIF TYPE SWISSPEARL**

**PANNEAU AUTOCLAVE PATINA IN LINE NXT**

**PATINA IN LINE NXT**

La façade est constituée de plaques SWISSPEARL de la gamme Patina de dimensions 2500x1250 mm ou 3050x1250 mm en format déligné équerré d’épaisseur 9.5 mm.

Les teintes retenues pour la façade sont … **(1)**, avec une finition de panneaux rainurés tous les 15 mm. (Rainures tous les 24 mm sur une largeur de 9.5 mm et une profondeur de 1.5 mm)

Les plaques PATINA IN LINE NXT, de densité supérieure à 1750 kg/m³ à l’état sec, sont fabriquées à base de ciment M2, nouvelle génération, bas carbone, teintées masse, haute densité (HD), doublement comprimées, auto-clavées et renforcées de fibres de cellulose minéralisée, stabilisées en autoclave et poncées.

Les panneaux Patina sont teintés dans la masse selon le choix du fabricant, avec des effets « matières » et des nuances naturelles.

Les plaques délignées et équerrées sont ingélives, incombustibles A2-s1,d0, durables, imputrescibles, respirantes et imperméables à l’eau. Elles répondent à la norme européenne EN 12467:2012 ainsi qu’à la classe Q4 (poses verticales ou horizontales) en parois facilement remplaçable sur toute la surface du bâtiment. Concernant la résistance à la flexion (en état saturé), la valeur certifiée QB : ≥ 18 MPa (Classe 4)

Par la certification de son usine certifiée ISO14001 et par un entretien simple et réduit, le PATINA constituera un revêtement durable de haute qualité et apportera un confort thermique et acoustique à la façade.

ATT du Patina : ATT-21/033\_V1

La garantie du produit est de : 20 ans

1. : P222 (blanc), P020 (gris clair), P045 (gris moyen), P070 (gris anthracite), P545 (beige, pierres de Paris)